(module "Relais DEG SDT-S-105LMR" (layer F.Cu) (tedit 5BC4BB47)
  (fp_text reference REF** (at 0 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Relais DEG SDT-S-105LMR" (at 0 -11.43) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.81 -2.54) (end 24.13 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.13 -2.54) (end 24.13 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.13 10.16) (end -3.81 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 10.16) (end -3.81 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad A1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 3 3) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 3 3) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
