(module Fuseholder0520 (layer F.Cu) (tedit 5BC4A14C)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Fuseholder0520 (at 0 -6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 13.97 -3.81) (end 13.97 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.97 3.81) (end -13.97 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 3.81) (end -13.97 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 -3.81) (end 13.97 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 90) (size 4.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.08 0 90) (size 4.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -5.08 0 90) (size 4.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -10.16 0 90) (size 4.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
