(module 2Pin_8mm_w_clipconnector (layer F.Cu) (tedit 5BC4A364)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 2Pin_8mm_w_clipconnector (at 0 -7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 6.35 -3.81) (end 6.35 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 3.81) (end -6.35 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 3.81) (end -6.35 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -3.81) (end 6.35 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 4 0 90) (size 4.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -4 0 90) (size 4.5 3.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
